**ZAŁĄCZNIK NR 2 do zapytania ofertowego nr DAT-2601-48/21**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia w Domu Studenta, przy ul. Kadetów 1 w Jeleniej Górze w celu utworzenia pracowni dietetycznej.
2. Wykonawca ma obowiązek potwierdzić wszystkie wymiary i ilości w miejscu wykonywania usługi remontowej, niezbędne do wykonywania robót budowlanych.
3. Wszystkie materiały i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, a nie wymienione wprost są w zakresie Wykonawcy.
4. Roboty budowlano wykończeniowe:
5. Ułożenie płytek ściennych w kuchni do wysokości sufitu, format 20x20 kolor biały i oliwka, powierzchnia ok. 31 m2;

Przykładowy wzór:

Wymiar płytki 20 x 20 cm, kolor biały mat,

Wymiar płytki 20 x 20 cm, kolor Monoblock light green matt

Przykładowy producent Opoczno Glazura

* Nie stawia się wymagań co do równoważności parametrów technicznych z przykładowym producentem. Propozycje produktów mają na celu okazanie koncepcji wykończenia.

1. Ułożenie płytek podłogowych w części kuchennej, drewnopodobnych, wzorując się na istniejących, powierzchnia około 19 m2;

Stan istniejący płytek posadzkowych.




1. montaż tapety na wymiar, na ścianie vis a vie części kuchennej, wzór na wymiar, powierzchnia ok. 15, 30 m2

Propozycja wzoru to zioła\ przyprawy, warzywa, motywy kuchenny i roślinny, kolory zieleni:





1. montaż opraw oświetleniowych, oprawy oświetleniowe w kolorze białym lub czarnym, ledowe, nasufitowe/plafony, zimne źródło światła, szt.10



1. wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym, do 30 m2 - w miejscach nawiewu i wywiewu z instalacji wentylacji mechanicznej, miejscach bruzdowania pod instalacje elektryczne, sufit w części kuchennej i inne dziury w ścianach oraz szlifowanie tych miejsc i przygotowanie pod malowanie.
2. dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian oraz słupów - powierzchnia 51,33 m2, w kolorze białym na sufitach oraz bardzo jasny beż/piaskowy lub oliwkowy.
3. demontaż armatury sanitarnej – demontaż umywalki - 1 szt., demontaż baterii umywalkowej
4. montaż tradycyjnej umywalki łazienkowej z osprzętem – cel mycie rąk – szt.1
5. utylizacja odpadów, kontener 7 m3 oraz sprzątanie pobudowlane całego pomieszczenia o powierzchni 52 m2.

Załączniki:

A. inwentaryzacja – rzut pomieszczenia